int led = 13;

int val;

int sensorpin = 9;

void setup() {

pinMode (led,OUTPUT);

pinMode (sensorpin,INPUT);

}

void loop() {

val= digitalRead(sensorpin);

if (val==HIGH)

{

digitalWrite (led, HIGH);

}

else

{

digitalWrite (led, LOW);

}

}